**Управління освіти Коломийської міської ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі та розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Бензинові генератори, код - 31120000-3 Генератори за ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника»

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Управління освіти Коломийської міської ради Івано-Франківської області, вул. Кобринського,10 м. Коломия, Івано-Франківська область,78203, код 02143442, юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Бензинові генератори, код - 31120000-3 Генератори за ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника»

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями UA-2023-02-21-012853-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

220 000 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником здійснено за розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro,  станом на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

**Розмір бюджетного призначення:** 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до програми «Надання дошкільної освіти» за КПКВК 0611010 КФКВК 0910 становить 1 000 000 грн. відповідно до бюджетного розпису Коломийської територіальної громади видатки спеціального фонду)

**Обґрунтування технічних  та якісних характеристик.** Термін постачання до 31 березня 2023 року.

**Технічне завдання**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Бензинові генератори, код - 31120000-3 Генератори за ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника»

Учасник процедури закупівлі має заповнити колонку «Характеристики товару, що пропонується учасником до постачання» і вказати технічні характеристики запропонованого ним для закупівлі Товару та надати відповідну інформацію у складі тендерної пропозиції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бензиновий генератор 1 шт.**  *(учасник вказує інформацію про торгову марку (тип/модель товару або артикул***)** | | |
| **Характеристики** |  | **Характеристики товару, що пропонується учасником до постачання (***(інформація вказується Учасником))* |
| Тип генератора: Бензиновий |  |
| Номінальна потужність, кВт, 4.5  Максимальна потужність, 5.4 кВт |  |
| Кількість фаз: однофазний |  |
| Система пуску, електричний пуск/ручний стартер |  |
| Оснащення: |  |
| Автоматичний регулятор напруги (AVR) |  |
| Вольтметр |  |
| Датчик рівня олії |  |
| Датчик рівня палива |  |
| З дисплеєм |  |
| З колесами |  |
| Об'єм двигуна, 420 куб см |  |
| Витрата палива, 2.66 л/год |  |
| Об'єм паливного бака, 27 л |  |
| Тип установки, пересувні (на колесах) |  |
| Вага, 94 кг |  |
| Час автономної роботи, 10.1 год |  |
| Система охолодження, повітряне |  |
| Матеріал обмотки, мідь |  |
| Об'єм масляного картера, 1.1 л |  |
| Номінальна напруга, 230 В |  |
| Частота, 50 Гц |  |
| Розетки, 1 х 32 А (230 В) , 2 х Schuko (16 A 230 B) |  |
| Рівень шуму, 97 дБ |  |
| Розміри, 727-730х 515-520 х 670 мм |  |
| Гарантія, 12 місяців або 1000 мотогодин |  |
| Виробник\* |  |  |
| Країна походження товару\*\* |  |  |
| **Бензиновий генератор 1 шт.**  *(учасник вказує інформацію про торгову марку (тип/модель товару або артикул***)** | | |
| Максимальна потужність (380 В), 15 кВт  Номінальна потужність, 14 кВт |  |  |
| Витрати палива, 7.4 л/год |  |
| Час безперервної роботи, 14.3 год |  |
| Рівень шуму, 74 дБ |  |
| Напруга, універсальний (220/380 В) |  |
| Тип запуску, електростарт |  |
| Тип двигуна, 4-тактний |  |
| Охолодження, повітряне охолодження |  |
| Тип палива, бензин |  |
| Обсяг масляного картера, 2.5 л |  |
| Тип розеток, 2х16А (220), 1х32А (220), 1х32А (380) |  |
| Об'єм паливного бака, 50 л |  |
| Тип установки, пересувні (на колесах) |  |
| Особливості, з функцією AVR |  |
| Виконання, відкрите |  |
| Тип альтернатора, синхронний |  |
| Кількість циліндрів, 1 |  |
| Датчик рівня палива, повинен бути |  |
| Вбудований стабілізатор напруги, повинен бути |  |
| Габарити, 945-950х792-800 х991-950 мм |  |
| Вага, 215 кг |  |
| Виробник\* |  |
| Країна походження товару\*\* |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

**Надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:**

1. Бензиновий генератор, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, та відповідати технічним характеристикам зазначеним у Таблиці 1 цього додатку. Учасник у складі своєї пропозиції надає заповнену Таблицю 1 цього додатку.

2. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

4. Учасник повинен поставити товар, виготовлений з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

5. **У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати наступні документи**:

- інструкція з експлуатації;

- **гарантійний лист** Учасника про те, що товар який пропонується Учасником буде належної якості, новим, таким що не перебував у експлуатації;

**-гарантійний лист** Учасника про те, що гарантійний строк має становити не менше 24 місяців від дати вводу в експлуатацію або 2000 мотогодин.. Заміна та ремонт товару, що вийшов з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем;

- **лист від Учасника** про країну походження товару за предметом закупівлі, запропонованого учасником у складі пропозиції;

**-** для підтвердження якості товару Учасник в своїй пропозиції надає Сертифікати відповідності та/або сертифікати якості та/або декларації про відповідність та/або паспорт якості (з додатками на предмет закупівлі).

- доставка товару здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень та пусконалагоджувальними роботами в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (**надати лист-гарантію**);

. - сервісний центр повинен бути на території України (У складі пропозиції Учасники надають **довідку в довільній формі з зазначенням адреси, графіку роботи та контактних номерів телефону сервісного центру**).

6. Товар повинен супроводжуватись документами виконані українською мовою: **паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару (на кожну одиницю окремо**)**.**

7. Учасник у складі пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші (не нижчі), ніж у замовленого товару. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, генератор , або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».

**Генератори електричного струму повинні відповідати Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання ,затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»**

**Примітки:**

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз* ***«або еквівалент».***

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «****або еквівалент****.*

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації необхідна технічна специфікація, складена Учасником згідно з Таблицею 1:.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кіль-кість | Виробник товару\* \*\* | Країна походження товару\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової*

*форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо)*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

*Усі документи повинні містити* ***посаду, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою ( у разі використання)***