**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД».

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 43253101.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:** 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Грушевського, буд.8, +38(093)442-37-65, eecw@ua-eec.com.ua.

**Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** 78200, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Довбуша, буд. 117В.

**Мета отримання дозволу на викиди:** отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об’єкта:** Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» - заклад в якому здійснюється догляд, розвиток, виховання і навчання дітей. Для здійснення обігріву дошкільного закладу у зимовий період, на території садочку передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Ретра-4М та Altep, потужністю 250 кВт кожен (джерело викидів №1). В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 75,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котли.

**Відомості щодо викидів та обсягів викидів:** на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,185, оксид вуглецю – 0,180, метан – 0,005, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,262, оксид діазоту – 0,004, діоксид вуглецю – 95,036.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

**Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: [oda@if.gov.ua](mailto:oda@if.gov.ua), тел. (0342) 55-20-07.

**Строки подання зауважень та пропозицій:** протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.